编码器SCL接图下1号引脚

编码器SDA接图下2号引脚

VCC和GND按照下图对应接上



