# S1不能用引脚直接iic通信

主控板正面排母对应S3引脚，主控板背面排针对应S1引脚

S1和S3的3.3V引脚不能共用

S1没有引出3.3V不能直接用引脚实现IIC通信

# 接线说明：

看着主控板背面的引脚说明，SDA接1号，SCL接2号

